**Министерство культуры Чеченской Республики**

**ГАУ «ЧГТД им. Х.Нурадилова»**

**Технический райдер**

364024, Российская Федерация, г. Грозный,

ул. Германа Угрюмова, 73, ГАУ «Чеченский национальный драматический театр имени Х. Нурадилова» (7431,30 кв/м).

- Площадь нежилого помещения: 7431,30 кв.м.;

- Вместимость нежилого помещения: до 800 чел.

**СЦЕНА**

* Ширина 12м.
* Глубина 15м.
* Высота до софитов 7м.
* Всего 5 софитов + 1 выносной
* Колосники 27м.
* Зеркало сцены по порталам: ширина 11м. высота 6м.
* Кол-во штанкетных подъёмов в пространстве коробки сцены – 34
* Одежда сцены: чёрный кабинет.
* Зал: 794 мест.
* Карманы сцены (левый, правый) 5м. х 10м.

**СВЕТ**

* Выносной софит в зрительном зале Прожектор с полным вращением Martin MAC 2000 Wash 4шт. Martin mac600 2 шт.
* Осветительные ложи зрительного зала, 2 левые 2 правые в каждой ложе по 6 профильных прожектора 1000 w zoom 12-28 град
* Прострелы порталов (левый и правый) по 4 линзовых прожектора 1200w
* Башни передвижные по 3 с каждой стороны. На каждой по 3 линзовых прожектора 1200w
* Первый софит: Светильник рассеянного света, асимметричный 4х камерный линейный 4х1000w 4 шт. Прожектор с полным вращением Martin MAC 2000 Wash 4шт. Линзовый прожекторо 1200w 4 шт.
* Второй софит: Светильник рассеянного света, асимметричный 4х камерный “квадрат” 4х1000w 4 шт. Линзовый прожекторо 1200w 4 шт. Заливные светодиодные прожектора с полным вращением Clay Paky Aleda K-10 4 шт. Светильник UV – 2 шт.
* Третий софит: Светильник рассеянного света, асимметричный 4х камерный “квадрат” 4х1000w 4 шт Прибор с полным вращением Martin MAC 2000 Performance 4 шт. Source Four PAR EA 750 w 25 шт. Прибор с полным вращением Clay Paky sharpy 5 шт. Светильник UV – 2 шт.
* Четвертый софит: Светильник рассеянного света, асимметричный 4х камерный “квадрат” 4х1000w 4 шт Прибор с полным вращением Martin MAC 2000 Performance 4 шт. Source Four PAR EA 750 w 25 шт. Прибор с полным вращением Clay Paky sharpy 5 шт.
* Пятый софит: Par 64 – 16 шт. Светильник рассеянного света, асимметричный 4х камерный “квадрат” 4х1000w 4 шт.
* Прожектор следящего света 1200w 2 шт.
* Светодиодный экран (шаг пикселя 8 мм) – 60 м2.
* Пульт управления сценическим светом - ETC Congo.

**ЗВУК**

* MICA - Активная компактная акустическая система (элемент линейного массива),

3020Вт, 60Гц-18кГц, 138dB/1м пик, 100град. гориз., 2х10"+2х3" REM, 105,2х34х45,2см, 70кг (16 шт.).

* 600-HP - Компактный активный сабвуфер, 2250W, 36-150Гц, 138dB пик, c подвесом и RMS (8 шт.).
* PSM-2 - Активный напольный монитор, 1240W, 48-18,6кГц, 139dB/1м пик, 50х50град.,

12"+2"CD, 61х48х37см, 41кг (4 шт.).

* CQ-2 - Активная акустическая система, 1240W, 36Гц-20кГц, 136dB, 50х40град.,

15"+2"CD, 53х76х56см, 59кг (2 шт.).

* GALILEO - Полнофункциональный цифровой матричный контроллер для АС Meyer Sound, прямая связь с SIM 3 анализатором, 6 входов (аналог и AES) x 16 выходов (аналог) (1 шт.).
* YAMAHA PM5D - Цифровая микшерная консоль, 48 входов, 64 канала, 24 шины (FOH)
* Микрофоны:

- Shure: Комплект для барабанов DMK 57-52 (1 шт.);

- Beta 98D/S (5 шт.) SM 81 (6 шт.) Beta 91 (2 шт.);

- Shure SM58 (2 шт.);

- Радиосистема Shure ULXP24sm58 (6 шт.);

- Радиосистема Shure ULXP24 с головными микрофонами (3 шт.).

**Светодиодный экран:** разрешение 1920х1080